La primera tabla de esta página te permite poner la medida de ventana TCP que utiliza el servidor FTP para las conexiones de clientes. La medida de la ventana puede ser puesta para todas las clases o para las clases seleccionadas individualmente.

La segunda y tercera tablas son para configurar la dirección IP de destino y el puerto usado para las conexciones PASV desde clientes que coincidan con la dirección IP dada y bits de red.