La primera taula d'aquesta pàgina permet establir la mida de la finestra TCP utilitzada pel servidor FTP per a les connexions client. La mida de la finestra pes pot establir per a totes les classes, o per a classes seleccionades individualment.

Les taules segona i tercera són per configurar l'adreça IP de destinació i el port utilitzat per a connexions PASV des dels clients que coincideixin amb l'adreça IP i els bits de xarxa donats.