Les opcions d'aquesta pàgina tenen efecte sobre el procés servidor PPTP mestre, que accepta connexions de xarxa dels clients i llavors inicia un dimoni PPP per gestionar-los. Les més importants són les adreces IP per als extrems client i servidor de la connexió. L'adreça del servidor es pot establir a una sola adreça IP (com 192.168.1.1), però les adreces dels clients haurien de ser un rang o rangs prou grans com per gestionar tots els clients simultanis previstos (com ara 192.168.1.100-200).