### Wprowadzenie do Sendmaila

Sendmail jest standardowym uniksowym programem do przekazywania i doręczania poczty. Kiedy któryś z użytkowników twojego systemu zechce wysłać wiadomość na inny komputer, sendmail pełni rolę programu doręczającego. Podobnie, kiedy ktoś z innego systemu wyśle wiadomość do któregoś z twoich użytkowników, sendmail odbierze tę wiadomość i zachowa ją w pliku z jego pocztą.

Sendmail jest jedynie MTA (mail transport agent - programem do transportu poczty), tzn. że on nie zawiera żadnego interfejsu użytkownika dla osób chcących wysłać wiadomóść. Programy takie jak Eudora, elm czy /bin/mail, którymi użytkownik się bezpośrednio komunikuje są nazywane MUA (mail user agent - program pocztowy użytkownika). MUA nie doręcza wiadomości samodzielnie, a jedynie przekazuje ją do sendmaila w celu doręczenia.

MUA użytkowników mogą być uruchomione zarównoo bezpośrednio w twoim systemie (MUA takie jak: pine, elm, czy /bin/mail), jak też na osobnym komputerze, którym może być osobisty PC (w przypadku MUA takich jak: Eudora, Exchange, Outlook, czy Netscape Communicator). W pierwszym przypadku poczta jest wysyłana poprzez bezpośrednie wywołanie sendmaila i przekazanie mu wiadomości, zaś odbierana poprzez odczyt z pliku poczty użytkownika. W przypadku MUAs działających na innych komputerach poczta jest wysyłana poprzez połączenie się z sendmailem na twoim komputerze przy użyciu protokołu SMTP, a odbierana poprzez połączenie z osobnym serwerem POP3 lub IMAP.

### Moduł Sendmaila

Główna strona tego modułu pokazuje tablicę ikon, każda do konfiguracji innego zestawu funkcji sendmaila. Jednakże, funkcje za niektórymi ikonami mogą być niedostępne, jeśli nie zostały ustawione w twoim `sendmail.cf` podczas instalacji. W czasie instalacji można wybrać, które funkcje mają być dostępne poprzez edycję pliku `.mc` przetwarzanego później przez program `m4` do postaci `sendmail.cf`. Wiele funkcji (takich jak: Mapowanie Adresów, Maskowanie Domen czy Kontrola Spamu) może być dostępnych jedynie pod warunkiem, że zostały włączone podczas instalacji.