La première table sur cette page vous permet de définir la taille de la fenêtre TCP utilisé par le serveur FTP pour la connexion des clients. La taille de la fenêtre peut être défini pour toutes les classes, ou pour une classe individuelle.

La deuxième et troisième table sont pour configurer l'adresse IP de destination et le port utilisé pour les connexion PASV des clients dont l'adresse IP correspond au bits réseau.