## 這個說明頁尚未完成

### 簡介

這個模組可以讓您組態您系統上的 bind (Berkely Internet Name Daemon) DNS 伺服器. DNS 伺服器的工作是將主機名稱例如 www.foo.com 轉換成 IP 位址例如 10.1.2.3, 或將 IP 位址轉換成主機名稱.

### DNS 基礎

每一個 DNS 伺服器都會管理一些正向或反向的網域. 對一個正向的的網域是像 foo.com, 而反向的網域是像 204.165.66. 對於每一個網域, DNS 伺服器可以是主控的伺服器 (網域原始資料的來源), 或被控伺服器 (網域的備份資料).

正向網域
  如果您的 DNS 管理一個正向網域例如 foo.com, 則它將可以回答對其網域中主機名稱的查詢. 對於這個網域而言, 這是主控的伺服器. 您可以使用這個模組以增加主機 (或其他紀錄) 到網域中. 對於被控的伺服器而言, 您可以指定下載資料來源的主控伺服器.

反向網域
  反向網域是一組 IP 位址 (像是 203.165.66.77) 與主機名稱 (像是 www.foo.com) 的對應. 對於所屬的網域的主控伺服器, 這個模組可以讓您增加 IP 到主機名稱的對應紀錄. 對於被控的伺服器而言, 您可以指定下載資料來源的主控伺服器.

### 設定 DNS 伺服器

如果您的系統已經在執行 BIND DNS 伺服器, 則您可以忽略這一節. 然而, 如果 Webmin 認為在您的系統上找不到主控的 DNS 伺服起組態檔 (一般是 `/etc/named.boot`), 它會假設您尚未設定伺服器.

對於一般性的網際網路使用, DNS 伺服器會有一系列的根名稱伺服器, 如此它才能回答出不屬於所管轄範圍內的網域. 如果您的伺服器尚未被設定, Webmin 可以:

1. 從 `rs.internic.net` 下載這個列表. 假設這個執行 Webmin 的主機可以連接到網際網路, 且未被防火牆所阻隔, 這將是最佳的選項.

2. 使用與 Webmin 一同散佈的列表. 因為根名稱伺服器不太會變動, 所以這應該能正常的工作.

3. 將名稱伺服器設定成 '內部' 使用的. 如果您的網路沒有連接到網際網路, 這應該是您所想要的.

### 建立主控網域

要建立一個主控網域, 您必須填寫在DNS 伺服器頁中增加新的主控區域下面的表單. 其欄位的意義為:

- 區域類別
  決定這是一個正向或反向的網域

- 網域名稱/網路
  對於正向的網域而言, 這邊要加入要管理的網域名稱 (例如 `foo.com`). 對於反向的網域而言, 這邊要加入要管理的 IP 網路 (例如 `203.123.221`).

- 紀錄檔
  這時儲存網域資訊的紀錄檔檔名. 如果您不填這一欄, 將會自動產生一個適用的檔名.

- 電子郵件位址
  每一個 DNS 網域都要有一個附屬的電子郵件位址, 這是負責這個網域的聯絡人.

- 主控伺服器
  這必須是一個負責此網域的名稱伺服器完整名稱. 這幾乎永遠是您執行 Webmin 的主機.

### 建立被控網域

### 編輯主控網域

### 編輯網域機鹿

回到模組