Mit diesem Modul können Sie ein RP-PPPoe-ADSL-Client-Programm konfigurieren, welches Ihnen erlaubt über eine Netzwerkkarte eine Internetverbindung zu einem ADSL-Provider (unter Verwendung eines direkt angeschlossenen ADSL-Modem) aufzubauen. Das ADSL-Modem muß das PPPoE-Protokoll (PPP over Ethernet) unterstützen. Es wird sowohl nicht mit an die USB-Schnittstelle angeschlossenen ADSL-Modems funktionieren als auch mit Modems im 'bridge'-Modus (innerhalb VMware zum Beispiel).

Bevor Sie dieses Modul wirklich benutzen können müssen Sie über einen Zugang zu einem ADSL-Service-Provider verfügen und Ihr Modem muß an eine bisher nicht benutzte Netzwerkkarte Ihres lokalen Systems angeschlossen sein. Diese Netzwerkkarte muß vom Kernel bereits gesehen werden können, darf jedoch keine IP-Adresse zugeordnet haben.