其他代理伺服快取伺服器: 這個列表列出所有已經組態的平行, 上游與多點傳送快取. 按下其主機名稱或 IP 位址以編輯或設定該主機的其他選項.

直接取回 URL 內容: 預設值為 ".cgi" 與 "?". 這允許您直接從原始伺服器取得所指定的內容類別. 一般而言, 這不需要改變, 因為大多數的事務都會被 Squid 自動處理.

ICP 查詢逾時: 預設為 '最佳化' 數值. 如果您希望使由 Squid 自動決定的數值無效, 設定這個為一個非 0 的數值. 較舊版本的 Squid 將此數值預設為 2000.

多點傳輸 ICP 逾時: 預設為 2000 微秒 (2 秒). 對於多點傳送的平行主機, Squid 一般會送出 ICP 偵測以計算有多少的平行的主機在監聽這個多點傳輸位置. 這個數值定義 Squid 要等待回應的時間.

死亡平行主機逾時: 預設值為 10 秒. 這個數值決定 Squid 在認定一個平行快取以死亡前的等待時間. 只要在指定的時間中都沒有收到該主機的 ICP 回應, Squid 將會認定這個平行主機已經死亡, 並不在預期會收到更進一步的 ICP 回應. 然而, 它仍會持續送出 ICP 查詢, 而在收到了回應後重新表示該主機的存在.

這個逾時值也會影響 Squid 預期從平行主機收到 ICP. 如果與上次收到 ICP 回應的時間以經過了這個設定, Squid 將不會與其收到下一個 ICP 查詢的回應. 也就是說, 如果您查詢的間隔時間大於這個數值, 您將會看到一些查詢直接送給原始主機而不是上游.