Questo modulo ti permette di configurare il programma del client ADSL RP-PPPoE che può essere usato per stabilire una connessione ad Internet tramite un modem ADSL ethernet che supporti il protocollo PPPoE (PPP over Ethernet). Questo programma non funzionerà né con i modem ADSL USB né con quelli in modalità bridging

Prima che tu possa usare questo sistema devi assicurarti di essere in possesso di un account contratto con un service provider ADSL e che il tuo modem sia connesso ad un'interfaccia di rete non usata dal tuo sistema Linux. L'interfaccia di rete deve essere correttamente configurata e riconosciuta dal kernel, ma non deve avere alcun indirizzo IP fisso assegnato.