### Introducción a Sendmail

Sendmail es el programa estándar de Unix para transportar y entregar correo. Cuando un usuario bajo tu sistema desea enviar correo a alguien de otra máquina sendmail es el programa que realiza actualmente el proceso de entregar el correo. Similármente, cuando alguien de otro sistema envía correo a uno de tus usuarios, sendmail recibirá el correo y lo almacenará en el archivo de correo del usuario.

Sendmail es sólamente un MTA (agente de transporte de correo "mail"), queriendo esto decir que no presenta ninguna interfaz de usuario a la gente que desee enviar correo. Programas como Eudora, elm o /bin/mail con los que los usuarios interactúan son llamados MUA (agentes de correo del usuario). Un MUA no entrega correo por sí mismo, en su lugar sólo pasa el correo a sendmail para que éste lo haga.

Los MUAs de usuario pueden ser ejecutados diréctamente en tu sistema (MUAs como pine, elm o /bin/mail) o en una máquina a parte que puede ser un PC monousuario (para MUAs como Eudora, Exchange y Communicator de Netscape). En el primer caso, el correo es enviado diréctamente invocando sendmail y pasándole el mensaje y recibido mediante la lectura del archivo de spool de correo del usuario. Para MUAs ejecutados en otra máquina, el correo es enviado conectando al proceso de sendmail de tu sistema mediante el protocolo SMTP y recibido conectando a un servidor a parte POP3.

### El Módulo Sendmail

La página principal de este módulo muestra una tabla de iconos, cada uno se usa para configurar diferentes partes de la funcionalidad de sendmail. Sin embargo, las características que hay tras algunos iconos puede que no estén disponibles si no han sido configuradas en tu `sendmail`. Al instalar sendmail, puedes seleccionar qué características están disponibles mediante la edición de un `.mc` que es convertido mediante `m4` en tu `sendmail.cf`. Muchas características (como el Mapeo de Direcciones, Enmascaramiento de Dominio y Control de 'a Rechazar') puede que no estén disponibles a menos que las hayas activado en la instalación.