Данная страница содержит некоторые таблицы для установки параметров ограничений и контроля доступа. Первая таблица позволяет Вам указать IP адрес клиента для предотвращения доступа к FTP серверу, файл с сообщением об ошибке для запрещенного клиента. Адрес может быть как полным, так и частичным адресом IP, IP адресом сети/сетевой маской, именем хоста, шаблоном имени хоста (типа `*.foo.com`) или абсолютным путем к файлу содержащему дополнительные адреса. Адрес любого типа может предварять ! для его отрицания.

Вторая таблица позволяет Вам ограничить число одновременных регистраций клиентов каждого класса. Для каждого класса Вы можете ввести максимальное число одновременных регистраций, дни и время, когда достигается максимум (в стиле UUCP, например `MoTuTh0800-1700`), и файл с сообщением об ошибке для клиентов при достижении максимума.

Третья таблица позволяет Вам установить по-сессионные ограничения по передаче файлов и данных. Для каждого ограничения, Вы должны выбрать, когда оно применяется к переданным файлам или кол-ву байт, направлению передачи и классам пользователей для которых оно предназначено.

Четвертая таблица позволяет Вам запретить доступ к некоторым файлам. Для каждого файла Вы дложны ввести абсолютный путь, выбрать является ли путь относительным к `chroot` каталогу (для пользователей anonymous и guest) и выбрать классы пользователей для которых применяются данные ограничения. Если запрещенный файл (его имя) оканчивается на /, то FTP сервер запретит доступ ко всем файлам в данном каталоге.
Аналогично пятая таблица позволяет Вам разрешить доступ к файлам, которые иначе будут запрещены в таблице выше.