Esta página contiene varias tablas para poner las opciones de Límites y control de acceso.

La primera tabla te permite especificar la dirección IP del cliente al que hay que denegar el acceso al servidor FTP y un archivo de mensajes de error a mostrar al cliente que no tiene acceso. Las direcciones pueden ser suministradas como direcciones IP completas o parciales. Las direcciones IP, las redes/máscaras de red IP, nombres de máquina, comodines de máquinas (como `*.fpp.com` o trayectorias absolutas a archivos que contienen direcciones adicionales. Cualquier tipo de dirección puede ir precedido con un carácter ! para negarla.

La segunda tabla te permite limitar el número de logins simultáneos de los cliente de cada clase. Para cada clase puedes digitar el máximo número de logins simultáneos, los días y horas en que se activa el máximo (en estilo UUCP, como `MoTuTh0800-1700`), y un archivo de mensajes de error a mostrar a los clientes cuando se alcance el límite.

La tercera tabla te permite poner los límites de archivo por-sesión y de transferencia de datos. Para cada límite, debes de escoger si se aplica a los archivos o a los bytes transferidos, la dirección de transferencia a la que se aplica el límite, si el límite se aplica sólo a las transferencias de archivos o a todos los datos y las clases de usuarios para las que es el límite. La cuarta tabla te permite denegar el acceso a ciertos archivos. Para cada archivo necesitas digitar una trayectoria absoluta, escoger si la trayectoria es relativa al directorio `chroot` (para usuarios invitados o anónimos) y seleccionar las clases de usuarios a los que se aplica esta restricción. Si un archivo a denegar termina con un carácter /, el servidor FTP denegará el acceso a todos los archivos de ese directorio.

Similármente, la quinta tabla te permite garantizar el acceso a archivos que serían normalmente denegados por la tabla de arriba.