El valor en dècimes de segon abans d'enviar la primera retransmissió després d'un límit de temps RPC.
Després del primer límit de temps, aquest es dobla a cada successiu límit de temps fins que s'ateny un temps límit màxim de 60 segons.
Es pot aconseguir un millor rendiment general incrementant el temps límit quan es fa el muntatge sobre una xarxa transitada, cap a un servidor lent o a través de diversos encaminadors o portals.
opció de muntatge: timeo
defecte: 0.7s