## Aquesta pàgina d'ajuda és incompleta

### Introducció

Aquest mòdul permet configurar el servidor DNS BIND (Berkeley Internet Name Daemon) instal·lat en aquesta màquina. El servidor DNS és el responsable de convertir noms de host com www.foo.com a adreces IP com 10.1.2.3, i adreces IP a noms de host.

### DNS Bàsic

Cada servidor DNS gestiona un cert nombre de dominis inversos i de retransmissió. Un domini de retransmissió es alguna cosa com ara foo.com, i un domini invers 204.165.66. Per a cada domini, el servidor DNS pot ser o bé el servidor primari (la font original de dades per al domini), o bé un servidor secundari (una font de reserva per al domini).

Dominis de Retransmissió
  Si el servidor DNS gestiona un domini de retransmissió com ara foo.com, llavors podrà respondre peticions de noms de host dins d'aquest domini. Per als dominis per als quals aquest servidor és el primari, pots fer servir aquest mòdul per afegir hosts (i altres registres) al domini. Per als dominis secundaris, pots especificar els(s) servidor(s) primaris des d'on s'ha de descarregar la informació dels hosts.

Dominis Inversos
  Els dominis inversos mapegen adreces IP (com 203.165.66.77) a noms de host (com www.foo.com). Un domini invers subministra noms de host per a totes les adreces IP d'una xarxa (com 203.165.66). Per dominis per als qual aquest és el servidor primari, aquest mòdul permet afegir registres IP-a-nomdehost al domini. Per als servidors secundaris, pots especificar els(s) servidor(s) primaris des d'on s'ha de descarregar la informació dels hosts.

### Configuració del Servidor DNS

SI el sistema ja té un servidor DNS BIND en execució, llavors pots ignorar aquesta secció. No obstant, si Webmin detecta que el fitxer de configuració del DNS primari (normalment, `/etc/named.boot`) no és present al sistema, assumeix que el servidor encara no ha estat configurat.

Per l'ús normal d'Internet, cal que el servidor DNS tingui una llista dels servidors de nom arrel, de manera que pugui respondre les consultes DNS que queden fora dels seus dominis. Si el servidor no està configurat, Webmin pot:

1. Descarregar aquesta llista des del servidor FTP d'InterNIC a `rs.internic.net`. Assumint que el host on s'està executant Webmin està connectat a Internet i no està bloquejat per cap tallafocs, aquesta és la millor opció.

2. Fer servir una còpia de la llista que ve distribuïda amb Webmin. Donat que els servidors de noms arrel no canvien gaire sovint, hauria de funcionar bé.

3. Configurar el servidor de noms només per ús 'intern'. Si estàs en una xarxa que no està connectada a Internet, llavors aquesta és l'opció que necessites.

### Creació d'un Domini Primari

Per crear un domini primari nou, emplena el formulari d'Afegeix un nou domini primari a la pàgina del Servidor DNS. El significat dels camps és:

- Mapejat
  Determina si aquest és un domini invers o de retransmissió

- Domini/Xarxa
  Per als dominis de retransmissió, el domini a afegir (com ara `foo.com`). Per als dominis inversos, la xarxa IP a afegir (com ara `203.123.221`).

- Nom de fitxer
  El nom del fitxer en el qual s'emmagatzema la informació dels dominis. Si deixes aquest nom en blanc, es genera automàticament un nom apropiat.

- E-mail de contacte
  Cada domini DNS ha de tenir una adreça de correu electrònic associada, que hauria de ser la de la persona responsable del domini.

- Servidor de noms
  Ha de contenir el nom completament qualificat del servidor de noms responsable d'aquest domini. Aquest serà gairebé sempre el nom del host en què s'està executant Webmin.

### Creació d'un Domini Secundari

### Edició d'un Domini Primari

### Edició dels Registres de Domini

Torna al mòdul