Този модул ви позволява да конфигурирате RP-PPPoE ADSL клиентска програма, която се използва за свързване в Мрежата посредством Ethernet-свързан ADSL модем поддържащ PPPoE (PPP през Ethernet) протокол. Той няма да работи с USB свързани ADSL модеми нито с тези намиращи се в мостово състояние.

Преди да го използвате трябва да имате сметка към ADSL доставчик, и модема ви да бъде свързан към неизползван Ethernet интерфейс на вашата Linux система. Този интерфейс трябва да е видим за ядрото и не трябва да има IP адрес.